本实验将实现如下功能：开机后，显示提示信息，然后按下KEY0按键，即测试外部SRAM容量大小并显示在LCD上。按下KEY1按键，即显示预存在外部SRAM的数据。DS0指示程序运行状态。


               	正点原子@ALIENTEK
               	2014-10-25
		广州市星翼电子科技有限公司
                电话：020-38271790
                传真：020-36773971
	       	购买： http://shop62057469.taobao.com
                公司网站：www.alientek.com
         	技术论坛：www.openedv.com